LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) ()

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) ()

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) ()

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) ()

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) ()

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) ()

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) ()

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) ()

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) ()

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) ()

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) ()

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) ()

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) ()

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) ()

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) ()

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) ()

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

Total Explicit Cooling

0

2

4

6

-2

-4

-6

-8 0 -10^6

-3 10^6

-5 10^6

-7 10^6

-9 10^6 10^6

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

Total Implicit Cooling

0

2

4

6

-2

-4

-6

-8 0 10^{-6} 2 10^{-6} 4 10^{-6} 6 10^{-6} 8 10^{-6}

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

Total Density

0

2

4

6

8

-2

-4

-6

-8 0 20 10

40 10

60 10

80 10

100 10

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

Total Heating

0

2

4

6

8

-2

-4

-6

-8 0 100000 250000 400000 550000 700000

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

Joule Heating from TI

0

2

4

6

8

-2

-4

-6

-8 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

Joule Heating from TN

0

2

4

6

8

-2

-4

-6

-8 0 4000 8000 12000 16000 20000 24000 28000

LN(P0/P) ()

SIGMA_PE

0

2

4

6

8

-2

-4

-6

-8 0 .00002 .00004 .00006 .00008 .00010

LN(P0/P) ()

SIGMA_HA

0

2

4

6

8

-2

-4

-6

-8 0 .00002 .00006 .00010 .00014 .00018

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

Zonal Ion Drift (ExB)

0 1 2 3 4 5 6 7

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

Meridional Ion Drift (ExB)

0 1 2 3 4 5 6 7

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

Vertical Ion Drift (ExB)

0 1 2 3 4 5 6 7

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -.98

-1.02

-1.06

-1.10

-1.14

-1.18

-1.22

-1.26