LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

NEUTRAL TEMPERATURE

0

2

4

6

-2

-4

-6

-8 100 300 500 700 900 1100 1300

LN(P0/P) (INTERFACES)

NEUTRAL ZONAL WIND

0

2

4

6

-2

-4

-6

-8 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

LN(P0/P) (INTERFACES)

NEUTRAL MERIDIONAL WIND

0

2

4

6

8

-2

-4

-6

-8 0 -.5 .5 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

MOLECULAR OXYGEN

0 1 2 3 4 5 6 7

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

ATOMIC OXYGEN

0 1 2 3 4 5 6 7

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 11.0

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

MOLECULAR NITROGEN

0 1 2 3 4 5 6 7

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

N4S

0 1 2 3 4 5 6 7

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 4.6 5.0 5.4 5.8 6.2 6.6 7.0 7.4

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

NITRIC OXIDE

0 1 2 3 4 5 6 7

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

O+ ION

0 1 2 3 4 5 6 7

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 0 -.5 .5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

N2D

0 1 2 3 4 5 6 7

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

ION TEMPERATURE

0 1 2 3 4 5 6 7

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 0 200 400 600 800 1200 1600 2000

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

ELECTRON TEMPERATURE

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 0 200 600 1000 1400 1800 2200 2600

LN(P0/P) (INTERFACES)

ELECTRON DENSITY

0

2

4

6

-2

-4

-6

-8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

O2+ ION

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 0 -.5 -1.5 .5 1.0 2.0 3.0 4.0

LN(P0/P) (INTERFACES)

VERTICAL MOTION

0

2

4

6

-2

-4

-6

-8 0 -4 10^{-8} 4 10^{-8} 10 10^{-8} 16 10^{-8} 22 10^{-8} 28 10^{-8}

LN(P0/P) (INTERFACES)

ELECTRIC POTENTIAL

0

2

4

6

8

-2

-4

-6

-8 220 260 300 340 380 420 460

LN(P0/P) (INTERFACES)

GEOPOTENTIAL HEIGHT

0

2

4

6

8

-2

-4

-6

-8 50 150 250 350 450 550 650 750